Nom du pays

Politique nationale

Licence d'opérateur

Exigences techniques et administratives

Exigences techniques et administratives

Droits de licence

Accès au spectre

Exigences techniques et administratives

Exigences techniques et administratives

Licencié

Réseaux d'accès

Réseaux d'accès

Opérateur	800MHz	900MHz	1800MHz	2100MHz	2600MHz	3500MHz

XYZcom | Aucun | 2×10 | 2×15 | 2×10 | Aucun | Aucun | Aucun | Aucun |

Réseaux PtP == Réseaux PtP

Exonéré de licence

Réseaux d'accès

Réseaux d'accès

Fréquence	Limite de puissance	Puissance d'émission	Puissance d'émission
2.4GHz | | ||| 2400 - 2483,5 MHz | |2.4EIRP. || | 5GHz | | ||| 5150-5250 MHz | |5.1EIRP. || 5250-5350 MHz | | 5.2EIRP. || 5470-5725 MHz | | 5.4EIRP. || 5725-5800 MHz | | 5.8EIRP. || == Réseaux PtP == Réseaux PtP == ^ Fréquence ^ Limite de puissance ^ Puissance d'émission ^ Puissance d'émission ^ | 2.4GHz | | ||| 2400 - 2483,5 MHz | |2.4EIRP. || | 5GHz

5150-5250 MHz | |5.1EIRP. || 5250-5350 MHz | | 5.2EIRP. || 5470-5725 MHz | | 5.4EIRP. || 5725-5800 MHz | | 5.8EIRP. ||

Utilisation secondaire

Réseaux d'accès

Réseaux d'accès

Réseaux PtP == Réseaux PtP

Spectrum Fees / Costs

Application

Annuel

Enchères

Backhaul

Sexe

Service universel

Coopératives

Ressources / Références

Exemples de codage

== Exemples de codage

On pourrait s'en servir pour formuler des questions précises qui devraient être posées.

<callout type=“tip” icon=“true”>Cela pourrait être pour des conseils / astuces / trucs pour trouver de l'information, ce qu'il faut chercher etc.</callout>. <callout type=“question” icon=“true”>Question </callout>A question <callout type=“success” icon=“true”>Un exemple de bonne pratique pourrait ressembler à ceci</callout> <callout type=“danger” icon=“true”>Une mauvaise pratique à connaître pourrait ressembler à ceci</callout>

Traduit avec www.DeepL.com/Translator